

##  *Плинтус для ковролина*

#### Цветовая гамма

#### http://www.salag.com/site/ru/images/cache/86a84e2c050fd96faba7783c70401523.pnghttp://www.salag.com/site/ru/images/cache/623780d2a99291c3be8ca8958a10313a.pnghttp://www.salag.com/site/ru/images/cache/df3cc4530f50e52d803b8e1fdbb58863.pnghttp://www.salag.com/site/ru/images/cache/92da08de8f654c94b5586a7c8c68c145.pnghttp://www.salag.com/site/ru/images/cache/dbe1cdac42715360dbadcd0c47d89e95.png

60 бук 57 светло-кор. 55 серый 53 синий 49 бежевый



58 кирпичный 56 желтый 54 темно-серый 52 зеленый 48 белый



24 черный 17 голубой 10 темно-коричневый

Начало формы

### Монтаж плинтуса к стене

Плинтус вместе с уголками крепим к стене с помощью дюбелей

### Монтаж ковролина к плинтусу

Снимаем предохранительную полосу, защищающую клеящуюся часть плинтуса. Отрезанные полоски ковролина приклеиваем внутрь плинтуса.

### Уголок наружный и внутренний

Идеально прилегающие уголки соединяют плинтус и придают эстетический вид, а также помагают уложить полосу ковролина для вклеивания.

### Заглушка правая/левая

### Эстетическая отделка плинтуса для ковролина. Монтаж без использования клея или каких-либо дополнительных инструментов.